**东莞市水务集团有限公司2025年安全及劳保物资采购项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **数量** | **不含税预算综合单价（元）** | **不含税综合合价（元）** | **推荐品牌** | **备注** |
| 1 | 安全帽 | 符合《头部防护 安全帽（GB 2811-2019》技术标准要求，安全帽ABS 防砸抗冲击、透气款、一字扣拉绳、旋转调节扣，定制公司logo、生产日期在2个月内 | 个 | 2883 | 48.08  | 138614.64 | 3M、梅思安、霍尼韦尔 | 颜色视采购需求确定 |
| 2 | 带灯安全帽 | 符合《头部防护 安全帽（GB 2811-2019》技术标准要求，安全帽ABS 防砸抗冲击、透气款、一字扣拉绳、旋转调节扣，带LED灯可充电，生产日期在2个月内、定制公司logo | 个 | 435 | 82.50  | 35887.5 |  | 颜色视采购需求确定 |
| 3 | 安全帽放置架 | 4个槽位 | 个 | 183 | 75.04  | 13732.32 |  |  |
| 4 | 反光背心 | 符合《职业用高可视性警示服（GB 20653-2020）》规范要求，材质：网眼透气面料，带高亮反光条，码数：XL，要求：正面印有东莞水务集团供水公司LOGO，背面印有定制字样，颜色：荧光橘红色，单位：件 | 件 | 2709 | 30.16  | 81703.44 | 安大叔、路达、亿中 | 定制字样、码数视采购需求确定 |
| 5 | 带护目镜安全帽 | 符合《头部防护 安全帽（GB 2811-2019》及《个人用眼护具技术要求（GB 14866-2006）》技术标准要求，安全帽ABS 防砸抗冲击、透气款、一字扣拉绳、旋转调节扣，护目镜防雾、防尘、防风沙，生产日期在2个月内、定制公司logo | 个 | 60 | 115.04  | 6902.6 |  | 颜色视采购需求确定 |
| 6 | 反光安全背心马甲 | 符合《职业用高可视性警示服（GB 20653-2020）》规范要求，材质：涤纶（聚酯纤维）、藏青色，要求：印有市水务集团LOGO、安全监督等字样，字体颜色：银白色。 | 件 | 285 | 49.56  | 14124.6 |  | 定制字样、码数视采购需求确定 |
| 7 | 反光雨衣（分体） | 符合《职业用高可视性警示服（GB 20653-2020）》规范要求，牛津布面料+3M反光条， 黄绿色、分体雨衣，定制公司logo | 件 | 2008 | 121.24  | 243449.92 |  | 定制字样、码数视采购需求确定 |
| 8 | 反光雨衣（一体） | 符合《职业用高可视性警示服（GB 20653-2020）》规范要求，牛津布面料+3M反光条， 黄绿色、长款一体雨衣，定制公司logo | 件 | 551 | 68.88  | 37952.88 |  | 定制字样、码数视采购需求确定 |
| 9 | 劳保鞋（普通级） | 符合《足部防护 安全鞋（GB 21148-2020）》规范要求，功能：防静电、防砸、防刺穿（ 凯夫拉中底）、海波丽鞋垫、透气网布鞋面、防滑 | 双 | 3623 | 93.51  | 338786.73 | 匹克、朗盟、3m | 码数视采购需求确定 |
| 10 | 劳保鞋（带绝缘处理钢包头） | 符合《足部防护 安全鞋（GB 21148-2020）》规范要求，防砸、防刺穿、防静电、带绝缘处理钢包头、防滑 | 双 | 239 | 116.52  | 27848.28 |  | 码数视采购需求确定 |
| 11 | 劳保鞋（带绝缘处理塑料包头） | 符合《个体防护装备 安全鞋（GB21148-2008）》规范要求，防砸塑料包头，防穿刺，防滑，绝缘等级：6kV | 双 | 256 | 96.17  | 24619.52 |  | 码数视采购需求确定 |
| 12 | 耐酸碱鞋 | 工业耐腐蚀橡胶型，材质：PVC，耐酸碱，38CM长筒型，黑色 | 双 | 68 | 27.11  | 1843.48 |  | 码数视采购需求确定 |
| 13 | 焊工手套 | 符合《焊工防护手套（AQ 6103-2007）》技术标准要求，耐磨隔热焊接劳保手套 | 双 | 576 | 26.55  | 15292.8 |  | 码数视采购需求确定 |
| 14 | 防切割手套 | 符合《欧洲标准EN388、公安部标准GA2008》，耐磨全钢编织，防切等级：5级，单位，双 | 双 | 240 | 15.60  | 3743.2 |  |  |
| 15 | 耳塞 | 降噪 SNR25以上，材质：慢回弹PU泡棉，入耳式，防噪音，带线绳，单位：副 | 副 | 263 | 1.48  | 390.12 |  |  |
| 16 | 耳罩（SNR25以上） | 降噪 SNR25以上，副 | 副 | 19 | 37.64  | 715.16 |  |  |
| 17 | 雨靴 | 注塑牛津底、内衬布 | 双 | 2389 | 24.72  | 59056.08 | 回力、路利王、固莱科 | 码数视采购需求确定 |
| 18 | 子弹型耳塞 | 200副/盒 | 盒 | 3 | 102.65  | 307.95 |  |  |
| 19 | 头戴式耳罩 | 配合安全帽使用，有效降低噪声 | 副 | 65 | 44.25  | 2876.25 |  |  |
| 20 | 轻型防撞太阳帽 | 主要参观用，内置P材质P防护帽壳，7cm帽檐，太阳帽采用棉质面料 | 顶 | 45 | 26.55  | 1194.75 |  |  |
| 21 | 人工呼吸面膜 | CPR消毒面膜，50片/盒 | 盒 | 45 | 33.33  | 1499.85 |  |  |
| 22 | 活性炭口罩 | 四层防尘口罩，50只/盒 | 盒 | 592 | 17.70  | 10478.4 |  |  |
| 23 | 防尘面具 | 硅胶面具，一套包括面具1套+过滤棉40片，过滤棉为过滤KN95的滤棉，有效过滤粉尘颗粒物效率≥95% | 个 | 204 | 40.27  | 8215.08 |  |  |
| 24 | 防颗粒物过滤棉 | 过滤棉为过滤KN95的滤棉，有效过滤粉尘颗粒物效率≥95%，100片/盒 | 盒 | 1 | 128.32  | 128.32 |  |  |
| 25 | 防尘口罩 | 301-XK型 | 个 | 135 | 3.12  | 421.65 |  |  |
| 26 | 防寒大衣 | 反光条中长款，L | 套 | 141 | 112.85  | 15911.85 |  |  |
| 27 | 军大衣 | 反光条中长款，L | 套 | 101 | 133.04  | 13437.04 |  |  |
| 28 | 轻型防护服 | 符合《防护服装　化学防护服（GB 24539-2021）》规范要求，连体式，提供产品质量相关证明 | 件 | 147 | 50.88  | 7479.36 |  | 码数视采购需求确定 |
| 29 | 防砸雨鞋 | 带钢头防砸、防滑、防水、高筒 | 双 | 730 | 38.26  | 27929.8 |  | 码数视采购需求确定 |
| 30 | 电焊面罩 | 符合GB-T3609.1-2008 技术标准要求，变光速度：1/2000s，亮度调节：9-13级自由调节，亮态等级：4级，暗态等级：9-13级，电源：太阳能锂电，工作温度：-15℃--55℃，材质：PE，尺寸（mm）：330\*230\*210，佩戴方式：头戴式，单位：个 | 个 | 58 | 140.71  | 8161.18 |  |  |
| 31 | 电焊面罩（手持可推式） | 符合GB-T3609.1-2008 技术标准要求，手持可推式，个 | 个 | 242 | 17.46  | 4225.32 |  |  |
| 32 | 护目眼镜 | 符合GB14866 标准要求，镜片材质：聚碳酸酯，防雾、防尘、防风沙，幅 | 幅 | 266 | 15.97  | 4248.02 |  |  |
| 33 | 护目眼罩 | 符合GB14866 标准要求，材质:PVC，单位：个 | 个 | 84 | 15.23  | 1279.32 |  |  |
| 34 | 下水裤 | 面料成分：PVC三合一/PVC针织布件，材料厚度：85丝，加厚牛筋鞋底，卡扣/背带可调 | 件 | 269 | 54.51  | 14663.19 |  |  |
| 35 | 防晒衣 | 专业第三方检测机构检测报告（有效隔绝紫外线95%≥）、透气性好，定制公司logo | 件 | 2451 | 48.97  | 120025.47 |  |  |
| 36 | 夏季短袖劳保服 | 带领、透气、速干款，包定制公司logo | 件 | 2187 | 28.91  | 63226.17 |  |  |
| 37 | 冰袖 | 专业第三方检测机构检测报告（有效隔绝紫外线95%≥） | 双 | 4414 | 12.65  | 55837.1 |  |  |
| 38 | 遮阳帽檐 | 与安全帽配套使用，专业第三方检测机构检测报告（有效隔绝紫外线95%≥） | 顶 | 1745 | 16.76  | 29246.2 |  |  |
| 39 | 点胶防滑耐磨线手套 | 点胶防滑耐磨线手套棉纱材质 | 双 | 40907 | 1.09  | 44588.63 |  | 码数视采购需求确定 |
| 40 | 劳保线手套 | 高品质棉线 800G | 双 | 105166 | 1.16  | 121992.56 |  |  |
| 41 | 帆布手套 | 25cm\*13cm双层 | 双 | 6351 | 2.00  | 12702 |  |  |
| 42 | 耐酸碱手套 | 符合《耐酸（碱）手套（AQ 6102-2007）》规范要求工业耐腐蚀橡胶型，耐酸碱，加长，双层加厚，45CM中袖 黑色 | 双 | 4069 | 13.02  | 52978.38 |  | 码数视采购需求确定 |
| 43 | 浸胶手套 | 白蓝 尺寸自定 | 双 | 5351 | 1.39  | 7437.89 |  | 码数视采购需求确定 |
| 44 | 一次性丁晴胶手套 | 符合《一次性使用医用橡胶检查手套（GB10213-2006）》规范要求，耐用型蓝色，100只/盒 | 盒 | 2138 | 17.52  | 37457.76 |  | 码数视采购需求确定 |
| 45 | 牛筋纯乳胶工业手套 | 耐弱酸弱碱，乳胶手套，尺寸自定 | 双 | 2302 | 5.12  | 11778.57 |  | 码数视采购需求确定 |
| 46 | 氩弧焊手套 | 软皮 L码，34cm长 TIG氩弧焊手套 耐磨隔热焊接劳保手套 | 双 | 59 | 24.58  | 1450.22 |  |  |
| 47 | 护目镜（普通） | 防雾防刮擦防喷溅 | 个 | 806 | 11.89  | 9583.34 |  |  |
| 48 | 透明防飞溅面屏 | 双面防雾，高清视野，与安全帽配套使用 | 个 | 402 | 15.10  | 6070.2 |  |  |
| 49 | 焊工防护面屏 | 保护眼睛，阻挡焊渣，适用于氩弧焊、气保焊、电焊、气割 | 个 | 148 | 15.01  | 2221.48 |  |  |
| 50 | 绝缘手套 | 规格：电工绝缘220V-380V，附第三方检测报告 | 双 | 196 | 16.70  | 3273.2 |  |  |
| 51 | 高压绝缘手套 | 10KV，高压绝缘静电防触电手套，附第三方检测报告 | 双 | 91 | 34.16  | 3108.56 |  |  |
| 52 | 绝缘手套 | 符合《带电作业用绝缘手套（GB/T17622-2008）》规范要求，12kV，附第三方检测报告 | 双 | 22 | 36.67  | 806.74 |  |  |
| 53 | 橡胶绝缘鞋 | 符合《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件（DL/T 676-2012）》规范要求，绝缘等级：20KV，适用在1000V或直流15KV以下电力设备上工作，单位：双 | 双 | 7 | 52.48  | 367.36 |  |  |
| 54 | 绝缘靴 | 绝缘等级20KV，中筒，均码，附第三方检测报告 | 双 | 4 | 52.48  | 209.92 |  |  |
| 55 | 绝缘靴（绝缘等级10KV ） | 绝缘等级10KV 附第三方检测报告 | 双 | 103 | 61.06  | 6289.18 |  |  |
| 56 | 防火泥 | 耐火完整性大于等于3H 隔热性大于等于3H（10包装，总重1kg。白色防火泥） | 件 | 539 | 12.65  | 6820.15 |  |  |
| 57 | 用电安全智能分析仪 | 可带电测试地线电阻值、工作电压250V-MAX10A、RCD测试电流、RCD测试电流负载漏电报警功能、报警音量≥80dB，报警方式：语音提示、文字显示、灯光提醒 | 个 | 17 | 1992.92  | 33879.64 |  |  |
| 58 | 电力安全工具柜 | 高2000\*宽800\*深450MM 材质：冷轧钢板 | 个 | 37 | 829.20  | 30680.4 |  |  |
| 59 | 10KV高压拉闸杆 | 材质：环氧树脂、10kV、直扣、杆长：3节共4米，附第三方检测报告 | 个 | 22 | 85.33  | 1877.26 |  |  |
| 60 | 10KV高压验电器 | 材质：环氧树脂、声光棒状伸缩型 10kV，展开长度至少达1米、附第三方检测报告 | 个 | 31 | 82.30  | 2551.3 |  |  |
| 61 | 10KV绝缘电工鞋 | 10KV专用，防砸，防刺穿，绝缘耐磨，透气网面 | 双 | 7 | 81.08  | 567.56 |  |  |
| 62 | 高压绝缘垫 | 10kv 橡胶 尺寸:1m\*5m，黑色，附第三方检测报告 | 块 | 640 | 362.83  | 232211.2 |  |  |
| 63 | 灭火器使用说明书 | PVC材质、210mm×297mm | 个 | 735 | 8.55  | 6286.7 |  |  |
| 64 | 不锈钢灭火器箱 | 《灭火器箱（GA 139-2009）》不锈钢材质，厚度不低于0.5mm | 个 | 374 | 67.51  | 25248.74 |  |  |
| 65 | 灭火器箱 | 《灭火器箱（GA 139-2009）》可放置4kg灭火器2具+火灾逃生面罩2具 | 个 | 376 | 82.30  | 30944.8 |  |  |
| 66 | 4KG二氧化碳灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》及《二氧化碳灭火剂（GB 4396-2005）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证，消防验收合格 | 个 | 197 | 203.54  | 40097.38 |  |  |
| 67 | 4KG干粉灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》及《干粉灭火系统及部件通用技术条件（GB16668-2010）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证，消防验收合格 | 个 | 1828 | 47.73  | 87250.44 |  |  |
| 68 | 24kG推车式干粉灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》、《干粉灭火系统及部件通用技术条件（GB16668-2010）》及《推车式灭火器（GB 8109-2005）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证 | 个 | 55 | 446.90  | 24579.5 |  |  |
| 69 | 3L水基灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证，可灭E类火灾 | 个 | 381 | 50.09  | 19084.29 |  |  |
| 70 | 车载式水基灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》，新国标3C认证，灭火器容量不超过1L，不锈钢材质，可灭E类火灾 | 个 | 400 | 42.48  | 16992 |  |  |
| 71 | 4KG灭火吊球 | 出场日期不超过3个月，新国标3C认证，挂钩款，干粉 | 个 | 88 | 77.29  | 6801.52 |  |  |
| 72 | 火灾逃生面罩 | 符合《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器（GB 21976.7-2012）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证 | 个 | 915 | 21.74  | 19892.1 |  |  |
| 73 | 1.5\*1.5m灭火毯 | 符合《灭火毯（XF 1205-2014）》，玻璃纤维、国家消防装备质检报告 | 块 | 64 | 26.67  | 1706.88 |  |  |
| 74 | 三门消防应急柜 | 304不锈钢 高1800宽1500深400 | 个 | 7 | 2009.73  | 14068.11 |  |  |
| 75 | 双门消防应急柜 | 304不锈钢 高1800宽900深400 | 个 | 22 | 846.90  | 18631.8 |  |  |
| 76 | 消防沙桶 | 尺寸27\*21\*19，不锈钢材质 | 个 | 105 | 8.85  | 929.25 |  |  |
| 77 | 1.5立方消防沙箱 | 消防沙池采用201不锈钢材质，厚度1mm，尺寸：150\*100\*100mm，带封盖，含沙 | 个 | 21 | 1883.19  | 39546.99 |  |  |
| 78 | 消防器材检查卡 | 灭火器记录卡巡检登记表养护维修点检巡查卡片（1卡片+1卡套+1扎带） | 个 | 5798 | 0.99  | 5740.02 |  |  |
| 79 | 消防应急湿毛巾 | 独立包装 | 条 | 901 | 5.55  | 5000.55 |  |  |
| 80 | 火灾逃生演练烟雾弹 | 使用时间大于3分钟，定制烟气颜色 | 个 | 199 | 27.17  | 5406.83 |  |  |
| 81 | 消防水带 | 符合《消防产品强制性认证实施规则 消防水带（CNCA 09C-20045-2001）》，新国标3C认证 厚款纱红胶10-65-20米 包含水枪头+接扣+卡箍 | 盘 | 447 | 179.12  | 80066.64 | 天广/闽山/山河、沱雨 |  |
| 82 | 消防卷盘20米带水枪头 | 新料PVC，管子口径19mm，长度20米，卷盘盘片400mm，卷盘厚度1.2mm | 个 | 151 | 85.31  | 12881.81 |  |  |
| 83 | 无后坐力水枪 | 65mm，国家消防装备质量监督检测中心检测报告 | 个 | 39 | 1016.34  | 39637.26 |  |  |
| 84 | 消防服战斗套装 | 难燃织物复合材料；3C认证 | 套 | 34 | 1476.11  | 50187.74 | 火焰战士、美康、华通、梅思安 |  |
| 85 | 消防腰斧 | 碳钢斧；约27cm长，宽16cm | 把 | 15 | 76.81  | 1152.15 | 天广/闽山/山河、沱雨 |  |
| 86 | 消防斧 | 精钢尖斧；70cm； | 把 | 12 | 33.63  | 403.52 |  |  |
| 87 | 消防扳手 | 高强碳钢 | 把 | 140 | 32.15  | 4501.47 | 天广/闽山/山河、沱雨 |  |
| 88 | 应急照明灯 | 《消防应急照明和疏散指示系统（GB 17945-2010）》，220V、充电式、应急时间9小时或以上，国标 | 个 | 539 | 44.92  | 24211.88 | 敏华、桂安、FSL、艺光 |  |
| 89 | 应急逃生通道照明灯 | 《消防应急照明和疏散指示系统（GB 17945-2010）》，220V、带安全出口字样，应急时间大于等于90分钟，国标 | 个 | 234 | 15.04  | 3519.36 |  |  |
| 90 | 烟感报警器 | 新国标3C认证，可联网带手机信息报警提示功能，包安装 | 个 | 367 | 103.10  | 37836.48 | 168、松下、东消 |  |
| 91 | D类金属灭火器（4kg） | 4kg，用途：专门扑灭金属火灾如：钾、钠、镁、锂；3c认证 | 支 | 27 | 222.71  | 6013.17 |  |  |
| 92 | D类金属灭火器（8kg） | 8KG，悬吊式灭火器；专门扑灭金属火灾如：钾、钠、镁、锂；3c认证 | 支 | 2 | 547.20  | 1094.39 |  |  |
| 93 | ABC干粉自动灭火球 | 0.5kg，含支架，检测报告 | 个 | 20 | 23.60  | 471.93 |  |  |
| 94 | 25L推车式水基型灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证，可灭E类火灾 | 个 | 25 | 495.87  | 12396.75 |  |  |
| 95 | 2KG干粉灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》及《干粉灭火系统及部件通用技术条件（GB16668-2010）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证，消防验收合格 | 瓶 | 30 | 32.65  | 979.5 |  |  |
| 96 | 过滤式消防自救呼吸器 | 符合消防产品3C认证，型号：TZL30 符合GB21976.7-2012标准，出场日期不超过3个月 | 个 | 340 | 20.86  | 7092.4 |  |  |
| 97 | 自动灭火装置 | 焰感式自动灭火装置，充装量1L，泡沫型；个 | 瓶 | 8 | 69.07  | 552.56 |  |  |
| 98 | 24kG推车式二氧化碳灭火器 | 符合《移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）》、《推车式灭火器（GB 8109-2005）》，出场日期不超过3个月，新国标3C认证 | 个 | 3 | 1316.81  | 3950.43 |  |  |
| 99 | 氧气回火器 | 气表用-HF-2、螺纹:M16\*1.5、丝口:正牙 | 个 | 38 | 15.44  | 586.72 |  |  |
| 100 | 乙炔回火器 | 气表用-QF-ZB、螺纹:M16\*1.5、丝口:反牙 | 个 | 38 | 17.14  | 651.32 |  |  |
| 101 | 40L氧气乙炔瓶防倾倒支架气瓶手推车 | 普厚款1.2mm、折叠高度：138cm、展开高度：105cm、车身槽宽：27cm、车身宽度：34cm、底板宽度：20\*33cm、底板厚度：3mm、轮子直径：20/7.5cm、车轮轴长：46cm、车管直径：32mm、建议载重：200斤、适合气瓶：40/50L | 个 | 4 | 159.29  | 637.16 |  |  |
| 102 | 40L氧气乙炔瓶防倾倒架（4口） | 四瓶固定架40L、蓝色、加大长:125CM宽:30CM高:100CM、进口径:27CM | 个 | 2 | 380.53  | 761.06 |  |  |
| 103 | 消防软梯 | 10米/架，高强度涤纶绳：最大承重420KG，木制防滑梯管 | 架 | 7 | 203.51  | 1424.59 |  |  |
| 104 | 探火管自动气体灭火装置采购及安装 | 装置组成：直接启动式、3KG瓶组及七氟丙烷灭火剂充装、容器阀、释放连接体、压力表开关、末端堵头、瓶身压力表、信号反馈装置、安装抱箍及支撑件、探火管10米、气瓶防护、防晒罩。货物及安装须符合《探火管灭火装置技术规程》 | 件 | 71 | 4625.13  | 328384.23 |  |  |
| 105 | 强光手电筒 | 不低于36W、300米远射，无极变焦，续航不低于3.5小时，IP44 USB直充 | 支 | 1181 | 134.51  | 158856.31 | 海洋王、神火、华升、南糠 |  |
| 106 | 一体式太阳能爆闪灯（含支架） | 双面闪屏，红蓝双色，ABS塑料，防水防晒 | 个 | 683 | 123.47  | 84330.01 |  |  |
| 107 | 磁吸警示灯 | abs外壳，高透光性聚碳酸酯PC | 个 | 1923 | 26.70  | 51344.1 |  |  |
| 108 | 肩夹式警示爆闪灯 | 6CM\*3CM\*1.5CM，红蓝双色，充电款 | 个 | 557 | 25.93  | 14441.15 |  |  |
| 109 | 交通指挥棒 | LED指挥棒红蓝双闪 充电型 长30cm 直径4cm 净重0.25kg | 个 | 358 | 39.82  | 14255.56 |  |  |
| 110 | 手提探照灯 | 光源类型：LED，三挡调光，可充电，续航不低于4小时，大口径反光杯 | 支 | 10 | 52.21  | 522.1 |  |  |
| 111 | 头灯 | 光源类型：LED，可充电，可调光、续航不低于3小时 | 个 | 10 | 30.51  | 305.1 |  |  |
| 112 | 强光手电同 | 光源类型：LED，可充电，可调光、续航不低于1.5小时,7w | 支 | 35 | 44.25  | 1548.75 |  |  |
| 113 | 箭头高反光贴纸 | 高反光贴纸 警示反光膜高亮反光胶带，10CM\*24M；黄黑 | 卷 | 134 | 47.79  | 6403.86 |  |  |
| 114 | 汽车反光贴条 | 5cm\*29米，红白相间，防水防晒 | 卷 | 226 | 26.46  | 5979.96 |  |  |
| 115 | PVC警示胶带 | 50mm\*33米，颜色自定 | 卷 | 457 | 9.91  | 4528.87 |  |  |
| 116 | 警示带 | 新料 50M\*6CM；红白色 | 卷 | 2867 | 5.61  | 16083.87 |  |  |
| 117 | 警示反光路锥 | 70CM\*34CM、橡胶，反光晶格，带定制LOGO | 个 | 3085 | 15.00  | 46275 |  |  |
| 118 | 交通锥 | 符合《GB/T 24720-2009 交通锥》规范要求，材质：PVC,尺寸：70cm\*44cm，重量不小于2Kg，圆锥形，反光，印刷字体：东莞水务集团及东莞水务集团LOGO，颜色：黄黑，个 | 个 | 479 | 37.46  | 17943.34 |  |  |
| 119 | 路锥连接杆 | 红白相间，可伸缩，长度不低于1.8米 | 条 | 246 | 6.99  | 1719.54 |  |  |
| 120 | 伸缩路锥 | 反光伸缩路锥70CM 牛津布折叠路障锥 | 个 | 490 | 39.53  | 19368.07 |  |  |
| 121 | 红白警示链条 | PE塑料，厚度6mm，25米，带挂钩 | 包 | 151 | 50.44  | 7616.44 |  |  |
| 122 | 交通导流指示牌 | 长120\*脚宽40\*高110cm，定制方向内容 | 个 | 315 | 226.67  | 71401.05 |  |  |
| 123 | 交通安全警示牌 | 长120\*脚宽40\*高110cm，定制警示内容 | 个 | 424 | 226.67  | 96108.08 |  |  |
| 124 | 塑料防撞桶 | 60\*80cm | 个 | 135 | 81.42  | 10991.25 |  |  |
| 125 | 三孔水马注水围挡 | 120\*70\*12\*25，定制颜色 | 个 | 103 | 59.06  | 6083.18 |  |  |
| 126 | 塑料铁马 | HDPE材质，长：140cm,高：100cm，7KG、定制内容 | 个 | 1669 | 69.29  | 115645.01 |  |  |
| 127 | 定制铁马 | 150\*100cm。定制logo”东莞市水务集团管网有限公司“和“正在施工 注意安全”字样。 | 个 | 776 | 67.27  | 52201.52 |  |  |
| 128 | 防爆对讲机 | IIB防爆等级、防爆合格证书，对讲5000公里、4G插卡，免续费 | 个 | 185 | 1182.89  | 218834.65 |  |  |
| 129 | 正压式空气呼吸器 | 气瓶符合《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶（GB/T 28053-2023）》规范要求，新国标3C认证，6.8L碳纤维气瓶，提供相关质量报告，产品合格证明 | 套 | 20 | 1276.70  | 25534 | 绿消、江固、3m、梅思安 |  |
| 130 | 携挎包式隔离式逃生呼吸器 | 符合《呼吸防护 自给闭路式氧气逃生呼吸器（GB/T 38228-2019）》规范要求，容量3L,碳纤维气瓶、可用15分钟，提供相关质量报告，产品合格证明 | 套 | 30 | 309.73  | 9291.9 |  |  |
| 131 | 担架 | 符合《病人搬运设备 第1部分：救护车担架（YY/T 1638.1-2019）》规范要求，铝合金、牛津面料，提供产品质量相关证明 | 副 | 26 | 131.26  | 3412.76 | 任意品牌 |  |
| 132 | 安全绳 | 外层优质纤维，内置钢丝，8个粗绳，3个粗心，承重300KG，双头带挂钩 | 条 | 308 | 135.69  | 41793.55 | 民乐、利奇、腾达、守众 |  |
| 133 | 全身式安全带 | 全身式安全带，一体式构造，腿部固定带不能单独分离。国标认证。 | 条 | 238 | 124.48  | 29626.24 |  |  |
| 134 | 10m防坠器 | 自控防坠器承重150KG、10米 | 个 | 34 | 193.81  | 6589.54 | 3M、钢盾、WEISI/威士、安捷顺、西德宝 |  |
| 135 | 20m防坠器 | 自控防坠器承重150KG、20米 | 个 | 23 | 311.80  | 7171.4 |  |  |
| 136 | 止坠器 | 负载150KG、适用绳径14-20mm；附带安全作业绳 | 个 | 22 | 274.34  | 6035.48 |  |  |
| 137 | 速差式自控安全带防坠器 | 1.6米扁钩 | 个 | 5 | 121.68  | 608.4 |  |  |
| 138 | 泵吸式四合一气体检测仪 | IP防护等级：IP65（泵吸式）。防爆认证：中国认证：China Ex ia IIC T4 Ga | 个 | 31 | 1448.38  | 44899.78 | 霍尼韦尔、英思科、盟莆安 |  |
| 139 | 便携式四合一检测仪 | 检测硫化氢、含氧量、一氧化碳及爆炸气体浓度，国家标准并持有检测报告 | 个 | 87 | 449.56  | 39111.72 |  |  |
| 140 | 硫化氢探测报警器 | 硫化氢探测报警器工业用固定壁挂式H2S浓度泄漏检测仪 | 个 | 12 | 517.40  | 6208.8 |  |  |
| 141 | 救援三脚架 | 材质：高强度铝合金，起重量不低于500kg | 个 | 20 | 1112.98  | 22259.6 | 上海守众、 霍尼韦尔、 建刚 |  |
| 142 | 12寸手提式轴流风机（含15米风管） | 220V 370W 12寸风机 | 套 | 48 | 399.12  | 19157.76 |  |  |
| 143 | 长管呼吸器 | 符合《呼吸防护 长管呼吸器（GB 6220-2009）》规范要求，功率150W，蓄电池≥3小时，20米长管聚氨酯PU材质、特种防护用品检测报告，产品合格证明 | 套 | 15 | 3405.13  | 51077 |  |  |
| 144 | 防汛沙袋 | 含沙 有质量监督检测报告、30\*70CM 厚度4\*4 | 个 | 1855 | 44.84  | 83172.02 |  |  |
| 145 | 防汛沙袋 | 拉链款不含沙 | 个 | 770 | 4.45  | 3426.5 |  |  |
| 146 | L型防洪挡水板直角 | D:68-70cm,H:52-55cm，W:70-73cm组合式挡水板，ABS材料 | 块 | 302 | 93.97  | 28378.94 |  |  |
| 147 | L型防洪挡水板内弯 | D:68-70cm,H:52-55cm，W1:55-58cm，W2：20-25cm组合式挡水板，ABS材料 | 块 | 152 | 163.72  | 24885.44 |  |  |
| 148 | L型防洪挡水板外弯 | D:68-70cm,H:52-55cm，W1:35-38cm，W2：65-70cm组合式挡水板，ABS材料 | 块 | 92 | 183.98  | 16926.16 |  |  |
| 149 | 救生衣 | 符合《船用救生衣（GB/T 4303-2023）》技术要求，EPE泡沫浮材、浮力不小于100N，反光条 | 件 | 382 | 48.32  | 18458.24 |  |  |
| 150 | 充气救生腰带 | 充气救生要带，自动落水自动打开 | 条 | 207 | 70.50  | 14593.5 |  |  |
| 151 | 救生圈 | 符合《救生圈（GB/T 4302-2008）》技术要求，材质：聚乙烯泡沫塑料,表面带反光条，实心 | 个 | 1030 | 33.92  | 34937.6 |  |  |
| 152 | 救生圈挂钩 | S型不锈钢挂钩 | 个 | 412 | 12.54  | 5166.48 |  |  |
| 153 | 救生圈安全绳 | 带壳救生浮索；30米反光救生绳、8mm | 条 | 995 | 42.77  | 42556.15 |  |  |
| 154 | 污水井口警示架 | 铁制、整体防锈烤漆，定制尺寸 | 个 | 160 | 666.67  | 106667.2 |  |  |
| 155 | 可折叠污水井口警示架 | 铁制、整体防锈烤漆，定制尺寸 | 个 | 177 | 666.67  | 118000.59 |  |  |
| 156 | 救生圈存放箱 | 箱子尺寸：80\*80\*18cm，箱子厚度5mm，箱子材质：304不锈钢。附件：合页、固定卡扣采取304不锈钢。正面有“救生用品存放箱”字样 | 个 | 67 | 441.65  | 29590.55 |  |  |
| 157 | 救生杆 | 材质：杆身采取铝合金材质，头部有救生钩，通用式卡扣手柄，手柄直径20cm，承重力限：500斤。钩子长度83cm，高度63cm，接头20cm；救生杆3节\*3m，总长9.23m | 支 | 100 | 163.72  | 16372 |  |  |
| 158 | 救援拖车绳 | 长度3米，3吨牵引绳钩捆绑带加厚 | 条 | 1 | 15.47  | 15.47 |  |  |
| 159 | 盒装浮索 | 用救生浮索塑壳救生绳 8mm\*30米 | 条 | 2 | 42.48  | 84.95 |  |  |
| 160 | 不锈钢铁马 |  150\*100cm。定制logo”东莞市水务集团XX有限公司“和“正在施工 注意安全”字样。 | 个 | 30 | 102.21  | 3066.3 |  |  |
| 161 | 道路广角镜 | 室外款，凸面高清广角75cm，含安装件，材质：PC镜面+ABS背面 | 套 | 14 | 64.01  | 896.19 |  |  |
| 162 | 救生圈护套 | 材质：高弹涂层帆布防水牛津布料，两侧采用进口弹力橡皮筋收紧 | 套 | 258 | 26.55  | 6849.9 |  |  |
| 163 | 排水井口警示架 | 铁制、整体防锈烤漆，定制尺寸 | 个 | 105 | 476.99  | 50084.3 |  |  |
| 164 | 蚂蚁药灭蚁胶饵剂 | 12g | 盒 | 10 | 53.10  | 531 | 拜灭士、榄菊、雷达 |  |
| 165 | 蟑螂灭蟑胶饵剂 | 12g | 盒 | 7 | 50.92  | 356.46 | 拜灭士、榄菊、雷达 |  |
| 166 | 驱蛇粉 | 浓缩型驱蛇颗粒5斤 | 米 | 255 | 27.37  | 6979.35 |  | 2.5KG一桶 |
| 167 | 驱蛇布点器 | 高95mm、直径80mm、钢钉长100mm、药剂容量40-60ml、有效防护半径1.5-2.5米 | 个 | 760 | 11.91  | 9051.6 |  |  |
| 168 | 安全防护网 | 3\*6米，网孔5cm，绳粗6mm 载荷300kg | 个 | 362 | 39.17  | 14180.75 |  |  |
| 169 | 防坠网 | 尼龙绳，直径600mm，附安装螺栓，包安装 | 张 | 70 | 1.95  | 136.5 |  |  |
| 170 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：圆形，直径700mm，绳粗：8mm,网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 646 | 19.47  | 12577.62 |  |  |
| 171 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：圆形，直径800mm，绳粗：8mm,网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 50 | 26.55  | 1327.5 |  |  |
| 172 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：圆形，直径1000mm，绳粗：8mm,网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 21 | 35.40  | 743.4 |  |  |
| 173 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：圆形，直径1300mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 17 | 44.25  | 752.25 |  |  |
| 174 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：圆形，直径1750mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 9 | 58.41  | 525.69 |  |  |
| 175 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：850mm\*850mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 7 | 21.24  | 148.68 |  |  |
| 176 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：1100mm\*1100mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 17 | 30.97  | 526.49 |  |  |
| 177 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：1400mm\*1400mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 5 | 46.02  | 230.1 |  |  |
| 178 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：1700mm\*1420mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 1 | 48.67  | 48.67 |  |  |
| 179 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：2200mm\*2200mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 13 | 79.65  | 1035.45 |  |  |
| 180 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：2500mm\*1600mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 2 | 94.69  | 189.38 |  |  |
| 181 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：2830mm\*2600mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 5 | 113.27  | 566.35 |  |  |
| 182 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：3000mm\*2130mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 6 | 118.58  | 711.48 |  |  |
| 183 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：3540mm\*1200mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 1 | 148.08  | 148.08 |  |  |
| 184 | 防坠网 | 材质:尼龙绳，规格：3750mm\*2300mm，绳粗：10mm，网孔规格：100mm。附安装螺栓，包安装。 | 张 | 1 | 219.47  | 219.47 |  |  |
| 185 | 定制安全防护网 | 加粗涤纶，绳子直径7mm | m² | 190 | 44.25  | 8407.5 |  |  |
| 186 | 墙角防撞条 | 材质：NBR，尺寸：0.8cm\*8cm\*200cm/卷，带背胶 | 卷 | 64 | 14.16  | 906.24 |  |  |
| 187 | 防撞包角 | 材质：透明PVC，L型，3M背胶 | 个 | 87 | 1.15  | 100.05 |  |  |
| 188 | 梯级防滑贴 | 材质：pvc，黄色，尺寸：4cm\*100cm/卷，带背胶 | 卷 | 298 | 4.42  | 1317.16 |  |  |
| 189 | 不锈钢防雷节接地测试点盒 | 材质：304不锈钢，字样“防雷接地测试点” | 个 | 10 | 10.30  | 103 |  |  |
| 190 | 45加仑防爆充电柜 | 180CM\*109CM\*46CM、双锁/4块可调节板/1漏电开关/2通风孔/3个三位五孔插座 | 个 | 3 | 2547.50  | 7642.49 |  |  |
| 191 | 30加仑防爆充电柜 | 112CM\*109CM\*46CM、双锁/1块可调节板/1漏电开关/2通风孔/2个三位五孔插座 | 个 | 1 | 1778.76  | 1778.76 |  |  |
| 192 | 12加仑化学品储存柜 | 冷轧钢板，双层防火结构，有FM认证，十年保质 | 个 | 4 | 816.22  | 3264.88 |  |  |
| 193 | 45加仑化学品储存柜 | 冷轧钢板，双层防火结构，有FM认证，十年保质 | 个 | 3 | 2123.01  | 6369.03 |  |  |
| 194 | 一次性CPR屏障消毒面膜 | 一次性独立包装、50片/包 | 包 | 10 | 26.67  | 266.67 |  |  |
| 195 | 快速排查酒精测试仪 | 高精度传感器，测试范围0-400mg/100ml BAC | 个 | 7 | 351.09  | 2457.63 |  |  |
| 196 | 防护服 | 防护服连体带帽 防喷溅化学防尘服复合膜双拉链防化 M码 | 套 | 115 | 12.27  | 1411.05 |  |  |
| 197 | 安全警示牌 | 材质：204不锈钢UA，尺寸300\*240mm，定制内容 | 块 | 220 | 58.88  | 12953.6 |  |  |
| 198 | 安全警示牌 | 材质：204不锈钢UA，尺寸250\*315mm，定制内容 | 块 | 20 | 60.94  | 1218.87 |  |  |
| 199 | 安全警示牌 | 材质：1mm铝板UA，尺寸300\*240mm，定制内容 | 块 | 170 | 38.64  | 6569.37 |  |  |
| 200 | 安全警示牌 | 材质：1mm铝板UA，尺寸250\*315mm，定制内容 | 块 | 125 | 39.53  | 4940.83 |  |  |
| 201 | 安全警示牌 | 材质：2mmPVC硬板，尺寸300\*400mm，定制内容 | 块 | 150 | 32.68  | 4902.5 |  |  |
| 202 | 安全警示牌 | 材质：2mmPVC硬板，尺寸400\*600mm，定制内容 | 块 | 60 | 42.77  | 2566.4 |  |  |
| 203 | 安全警示牌 | 材质：2mmPVC硬板，尺寸500\*500mm，定制内容 | 块 | 140 | 43.36  | 6070.87 |  |  |
| 204 | 安全警示牌 | 材质：雪弗板，尺寸600\*800mm，内容定制 | 块 | 20 | 50.74  | 1014.8 |  |  |
| 205 | 安全警示牌 | 材质：室外铝板反光膜，尺寸400\*320mm，喷涂工艺，定制内容 | 块 | 85 | 131.12  | 11145.2 |  |  |
| 206 | 安全警示牌 | 材质：室外铝板反光膜，尺寸300\*240mm，喷涂工艺，定制内容 | 块 | 141 | 115.52  | 16287.85 |  |  |
| 207 | 安全警示牌 | 材质：室外铝板反光膜，尺寸400\*600mm，喷涂工艺，定制内容 | 块 | 12 | 173.78  | 2085.32 |  |  |
| 208 | 安全警示牌 | 材质：室外铝板反光膜，尺寸1200\*400mm，喷涂工艺，定制内容 | 块 | 9 | 221.24  | 1991.16 |  |  |
| 209 | 安全警示牌 | 材质：室外铝板反光膜，尺寸100\*300mm，喷涂工艺，定制内容 | 块 | 6 | 78.97  | 473.8 |  |  |
| 210 | 安全警示牌 | 材质：室外铝板反光膜，圆型，圆形直径：600mm高度：2100mm，喷涂工艺，定制内容 | 块 | 2 | 221.24  | 442.48 |  |  |
| 211 | 手持喊话器 | 传输距离 200~300m输出功率 10W失真率 ≤10% | 个 | 15 | 53.24  | 798.6 |  |  |
| 212 | 救生口硝 | PE材料，耐老化，抗紫外线 | 个 | 60 | 7.52  | 451.2 |  |  |
| 213 | 消防演习桶 | 铁质，宽度60cm，高度30cm、配点火棒 | 个 | 44 | 148.67  | 6541.48 |  |  |
| 214 | 应急照明灯 | 新国标3C认证消防应急灯、充电式双头式，LED，3W，自带蓄电池，应急时间大于或等于90min | 盏 | 35 | 35.40  | 1239 |  |  |
| 215 | 心肺复苏教学用假人 | 半身74\*36\*26cm带包装 | 套 | 8 | 561.50  | 4492 |  |  |
| 216 | 复合式紧急喷淋立式洗眼器 | 全套304不锈钢无缝管材质，底座5mm加厚，抗酸碱耐腐蚀。一年内包换零件 | 套 | 11 | 854.87  | 9403.57 |  |  |
| 217 | 点火棒 | 65CM | 个 | 34 | 10.42  | 354.28 |  |  |
| 218 | 医用酒精 | 75%乙醇含量，容量:500ml | 瓶 | 262 | 5.90  | 1544.93 |  |  |
| **汇总（不含税，元）** | **5176153.48** |  |  |